사 용 설 명 서

철근 콘크리트 플룸 및 벤치플룸

(KS F 4010)

사용 전 안전을 위하여 필독 하시고

작업자에게 주지시켜 주시기 바랍니다.

회사명	(주)일신콘크리트
주 소	경상북도 김천시 감문면 문화로 424-5
전 화	☎ 054-434-1473 FAX 054-434-1475

1. 안전상의 경고

1.1 부스러기 가루는 눈에 들어가지 않도록 주의하시고, 만일 눈에 들어갈 경우 즉시 깨끗한 물로 잘 닦고 전문의의 진찰을 받아 주십시오.

1.2 장갑, 안전화 등의 보호장비를 착용 하시고 작업하여야 합니다.

1.3 유아나 어린이 손에 닿지 않도록 주의하여 주십시오.

2. 제품소개

철근 콘크리트 플룸은 농지의 관개용 수로로서 일정한 구배를 설정하여 물의 자연 낙하를 도모하는 장소에 사용되도록 강도를 가지게 하여 설계된 제품이다. 따라서 성토등에 의해 수로 부지의 정리 작업을 해야 하는 장소에서는 받침대에 지지되는 소수로교로서도 이용되고 있다. 또한 큰 측압을 받는 일이 없는 장소에서는 도로의 측구 또는 수로로서도 이용할 수 있고, 수리학적으로도 이상적인 경제 단면을 구비 하는 일로부터 농업 토목을 비롯해 그 밖의 토목 공사에 앞으로 용도 확대가 기대 되고 있다.

철근 콘크리트 벤치플룸은 직접 지면에 설치하거나 매설하여 사용하도록 설계한 제품이고, 철근 콘크리트 플룸과는 다른 용도로 사용되고 있다. 모양은 제품의 길이가 긴 것 등에서 안정성이 있고 시공성이 뛰어나다.

3. 취급방법

3.1 제품의 종류·호칭, 납품장소 등 고객이 별도로 요구하신 지정사항은 제품의 납품서에 기재되어 전달되며 납품서 표기 내용 및 제품을 확인하시기 바랍니다.

3.2 본 제품은 고객께서 주문하신 종류·호칭으로만 납품이 이루어지며 고객에 의해 파손되는 문제는 당사에 책임을 전가할 수 없습니다.

4. 주문 시 유의사항

제품 주문시의 치수는 확인 후 주문하여 주시기 바랍니다.

5. 품질미달 제품이 사용자에게 주는 영향

품질미달 유형	사용자에게 주는 영향
겉모양, 모양, 치수, 휨강도, 배근	소켓부, 밑면, 측면 균열 및 파손에 따른 영향으로 누수발생, 용배수량 감소, 철근 부식에 따른 주변 환경 오염, 지반 침하에 따른 재공사의 문제 발생 등

6. 시공상 유의사항

6.1 작업시 제품 중량에 맞는 적절한 장비 사용

6.2 작업시 인양 고리 상태 확인

6.3 작업반경 내 장애물등의 안전주의

6.4 중량물 작업에 따른 작업안전 관리 철저