사 용 설 명 서

철근 콘크리트 용배수로관

(SPS-KCIC0002-1955)

사용전 안전을 위하여 필독 하시고

작업자에게 주지시켜 주시기 바랍니다.

회사명	(주)일신콘크리트
주 소	경상북도 김천시 감문면 문화로 424-5
전 화	☎ 054-434-1473 FAX 054-434-1475

1. 안전상의 경고

1.1 부스러기 가루는 눈에 들어가지 않도록 주의하시고, 만일 눈에 들어갈 경우 즉시        깨끗한 물로 잘 닦고 전문의의 진찰을 받아 주십시오.

1.2 장갑, 안전화 등의 보호장비를 착용 하시고 작업하여야 합니다.

1.3 유아나 어린이 손에 닿지 않도록 주의하여 주십시오.

2. 제품소개

2.1 철근 콘크리트 용배수로관

용수 및 배수용 수로로 사용되고 있으며, 종류는 아래 표와 같다.

종 류	용어의 정의
환경 수로관	식물의 생육, 생태계 보전, 수질 정화 등 환경 기능을 갖춘 수로관의 총칭
보강 수로관	제품의 두께, 구조 등을 보강하여 측면 토압에 의한 파손 예방, 홍수로 인한 유실 방지 등의 기능을 갖춘 수로관의 총칭
이형 수로관	상기 이외의 모양 및 기능으로 제작된 수로관의 총칭

3. 취급방법

3.1 제품의 종류·호칭, 납품장소 등 고객이 별도로 요구하신 지정사항은 제품의            납품서에 기재되어 전달되며 납품서 표기 내용 및 제품을 확인하시기 바랍니다.

3.2 본 제품은 고객께서 주문하신 종류·호칭으로만 납품이 이루어지며 고객에 의한         파손되는 문제는 당사에 책임을 전가할 수 없습니다.

4. 주문시 유의사항

제품 주문시의 치수는 확인 후 주문하여 주시기 바랍니다.

5. 품질미달 제품이 사용자에게 주는 영향

5.1 철근 콘크리트 용배수로관

품질미달 유형	사용자에게 주는 영향
겉모양, 모양, 치수	시공의 어려움, 공사기간 지연, 누수 발생, 하자 보수 비용 발생 등
휨강도(압축강도), 배근	제품 균열, 파손 발생, 하자 보수 비용 발생 등

6. 시공방법

6.1 철근 콘크리트 용배수로관

(1) 터파기 및 기초작업

(2) 굴삭기 등으로 용배수로관 이동

(3) 용배수로관 결합

(4) 몰탈 등으로 연결부위 작업

(5) 설계에 따른 설치 및 완공

7. 시공상 유의사항

7.1 작업시 제품 중량에 맞는 적절한 장비 사용

7.2 작업시 인양 고리 상태 확인

7.3 작업반경 내 장애물등의 안전주의

7.4 중량물 작업에 따른 작업안전 관리 철저