사 용 설 명 서

콘크리트 호안 및 옹벽블록

(SPS-KCIC0001-0703)

사용전 안전을 위하여 필독 하시고

작업자에게 주지시켜 주시기 바랍니다.

회사명	(주)일신콘크리트
주 소	경상북도 김천시 감문면 문화로 424-5
전 화	☎ 054-434-1473 FAX 054-434-1475

1. 안전상의 경고

1.1 부스러기 가루는 눈에 들어가지 않도록 주의하시고, 만일 눈에 들어갈 경우 즉시        깨끗한 물로 잘 닦고 전문의의 진찰을 받아 주십시오.

1.2 장갑, 안전화 등의 보호장비를 착용 하시고 작업하여야 합니다.

1.3 유아나 어린이 손에 닿지 않도록 주의하여 주십시오.

2. 제품소개

2.1 콘크리트 호안 및 옹벽블록

주로 조립에 의해 천수 하천 이용 호안, 생태계 보전 호안, 경관 보전용 호안 및        옹벽, 식생용 호안 및 옹벽, 비탈면 보호와 흙막이 보호용 옹벽 등의 환경호안에        사용되고 있으며, 종류는 아래 표와 같다.

종 류	용어의 정의
보통 호안 블록	제방 또는 강기슭 등을 유수에 의한 파괴와 침식으로부터 보호하기 위해 사용되는 일반적인 콘크리트 블록
식생 호안 블록	제방 또는 강기슭 등을 유수에 의한 파괴와 침식으로부터 보호하기 위해 사용되는 콘크리트 블록 중 식생기능이 있는 블록
보통 옹벽 블록	성토 또는 절토한 비탈면이 흙의 압력 등으로 붕괴되는 것을 방지할 목적으로 사용되는 일반적인 콘크리트 블록
식생 옹벽 블록	성토 또는 절토한 비탈면이 흙의 압력 등으로 붕괴되는 것을 방지할 목적으로 사용되는 콘크리트 블록 중 식생기능이 있는 블록

3. 취급방법

3.1 제품의 종류·호칭, 납품장소 등 고객이 별도로 요구하신 지정사항은 제품의            납품서에 기재되어 전달되며 납품서 표기 내용 및 제품을 확인하시기 바랍니다.

3.2 본 제품은 고객께서 주문하신 종류·호칭으로만 납품이 이루어지며 고객에 의한         파손되는 문제는 당사에 책임을 전가할 수 없습니다.

4. 주문시 유의사항

제품 주문시의 치수는 확인 후 주문하여 주시기 바랍니다.

5. 품질미달 제품이 사용자에게 주는 영향

5.1 콘크리트 호안 및 옹벽블록

종류	사용자에게 주는 영향
보통 호안 블록	하천 또는 바다의 수면에서 유수에 의한 파괴와 침식에 장기간 노출 시 제품의 수명에 영향을 줄 수 있음
식생 호안 블록	평지의 잔디 및 하천 및 바다의 수면 이상에 있는 부분으로 블록의 부식, 풍화, 외부 충격으로 인한 균열, 파손 등에 따라 제품의 수명에 영향을 줄 수 있음
보통 옹벽 블록	벽체를 형성하는 부분이 풍화, 외부 충격에 균열, 파손, 수명에 영향을 줄 수 있음
식생 옹벽블록	벽체를 형성하는 부분이 풍화, 외부 충격에 균열, 파손, 수명에 영향을 줄 수 있음

6. 시공방법

6.1 콘크리트 호안 및 옹벽블록

(1) 터파기 및 기초작업(기초 콘크리트 타설 / 기초 잡석 40 m 이하)

(2) 첫 단 쌓기 및 유공관 설치

(3) 연속작업-속, 뒷채움 잡석 및 흙 부설

(4) 연속작업-반복 롤러 다짐

(5) 연속작업-그리드 포설 및 다음단 쌓기

(60 ㎝ 마다 옹벽높이의 70 % 이상의 그리드 포설)

(6) 마감블록 설치 및 완공

7. 시공상 유의사항

7.1 작업시 제품 중량에 맞는 적절한 장비 사용

7.2 작업시 인양 고리 상태 확인

7.3 작업반경 내 장애물등의 안전주의

7.4 중량물 작업에 따른 작업안전 관리 철저